**SC 500-M**

Nastratrice semiautomatica per sigillare con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano , in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale. La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una semplice, efficace ed economica postazione di imballaggio.

Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

Teste nastranti standard : UL50 per nastro adesivo con larghezza 50 mm

Sostegni: con appoggio fisso

Dimensioni cartoni da nastrare: L minima da 150 mm W da 130 a 500 mm H da 130 a 500 mm

Cadenza produttiva max 1000 scatole/h

Velocità di trasferimento scatola25 metri al minuto

Alimentazione elettrica trifase/monofase

Temperatura di utilizzo da +5°C fino a +35°C

Protezione elettrica IP 54

Potenza installata0,36 kW

Ingombro in pianta1000 x 720 mm

Altezza piano di lavoro Da 500 ad 800 mm

Peso120 kg

\*Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

**SC 500-M**

Nastratrice semiautomatica per sigillare con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano, in lotti di formato fisso, con facile e rapida regolazione manuale.

La macchina può essere utilizzata da personale non specializzato e se abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una semplice, efficace ed economica postazione di imballaggio.

Struttura del corpo macchina in lamiera d’acciaio piegata imbullonata e verniciata, il trascinamento dei cartoni avviene tramite 2 cinghie di trascinamento laterali inferiori, le regolazioni per i diversi formati si effettuano tramite volantini.

Teste nastranti standard : UL50 per nastro adesivo con larghezza 50 mm

Sostegni: con appoggio fisso

Dimensioni cartoni da nastrare: L minima da 150 mm W da 130 a 500 mm H da 130 a 500 mm

Cadenza produttiva max 1000 scatole/h

Velocità di trasferimento scatola25 metri al minuto

Alimentazione elettrica trifase/monofase

Temperatura di utilizzo da +5°C fino a +35°C

Protezione elettrica IP 54

Potenza installata0,36 kW

Ingombro in pianta1000 x 720 mm

Altezza piano di lavoro Da 500 ad 800 mm

Peso120 kg

\*Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni